Описание функциональных характеристик программного обеспечения

«Рабочий стол горного мастера. Экскаваторы-самосвалы».


Накопительные параметры: 
· моточасы за смену; - вывод количественного показателя по ТС за период.
· пробег загруженным; - вывод суммарного количественного показателя пробега в загруженном состоянии по ТС за период.
· пробег порожним; - вывод суммарного количественного показателя пробега порожним по ТС за период.
· общий пробег; - вывод суммарного количественного показателя по ТС за период.
· простои; - вывод суммарного количественного показателя по ТС за период (с возможностью разделения по характеристикам простоев и выделением процентного соотношения простоя ТС за период).
· количество рейсов; - вывод суммарного количества рейсов (поездок в загруженном состоянии) ТС за период.
· количество нарушений скоростного режима; - вывод количественного показателя превышений установленных скоростных режимов по ТС за период.
· вес перевезенной горной массы. – вывод суммарного количественного показателя по ТС за период.
Оперативные: 
· текущий простой техники; - вывод длительности текущего простоя, с цветовой подсветкой критичных временных интервалов (от 5 минут – желтый, от 15 минут – красный).
· текущее состояние движения техники; - вывод текущего состояния движения ТС по данным из последнего сообщения цветовым индикатором (зеленый – движется, красный – стоит).
· связь с сервером; - вывод временного интервала разницы времени последнего сообщения от ТС до текущего момента, с цветовой подсветкой критичных интервалов (от 5 минут – желтый, от 15 минут – красный).
· текущий вес; - вывод значения показаний перевозимого веса ТС по данным из последнего сообщения.
· текущие остатки топлива. - вывод значения показаний датчика уровня топлива по данным из последнего сообщения.
Средние значения: 
· средняя техническая скорость, - определяется делением пробега ТС на время, проведенное в движении, время простоя в расчет не включается.
· средняя эксплуатационная скорость; - определяется делением пробега ТС на общее время выполнения работы, включая время под погрузкой, выгрузкой и время, затраченное на устранение технических неисправностей.
· среднее плечо вывозки. – вывод среднего значения плеча вывозки за период

«Рабочий стол горного мастера. Малоподвижная техника».


Накопительные параметры: 
· моточасы за смену; - вывод количественного показателя по ТС за период.
· простои. - - вывод суммарного количественного показателя по ТС за период (с возможностью разделения по характеристикам простоев и выделением процентного соотношения простоя ТС за период).
Оперативные: 
· текущий простой техники; - вывод длительности текущего простоя, с цветовой подсветкой критичных временных интервалов (от 5 минут – желтый, от 15 минут – красный).

· текущее состояние движения техники; - вывод текущего состояния движения ТС по данным из последнего сообщения цветовым индикатором (зеленый – движется, красный – стоит).
· связь с сервером; - вывод временного интервала разницы времени последнего сообщения от ТС до текущего момента, с цветовой подсветкой критичных интервалов (от 5 минут – желтый, от 15 минут – красный).
· текущие остатки топлива. - вывод значения показаний датчика уровня топлива по данным из последнего сообщения.


«Простои».

· автоматическое определение интервалов простоев ТС при стоянке/остановке больше установочного времени;(более 5 минут)
· предопределение простоев, подсказка: пересменка, обед, заправка, ремонт;
· возможность указать причину каждого простоя с внесением комментария, 
· выбор из заранее согласованного перечня причин простоев;
· возможность разбивать длительные простои на меньшие с внесением отдельных причин;
· формирование сводной информационной таблицы по простоям.

«Сводка».

· количественная форма сверки по выполненным работам, за последний, определенный интервал времени, между диспетчером и машинистами автосамосвалов, с подсказками со стороны системы мониторинга;
· автоматическая отправка информации, с определенной периодичностью, в Телеграмм канал.

«Производительность работ».
Оперативное, графическое отображение временных интервалов:
· загрузки автосамосвалов;
· простои экскаватора;
· непроизводительные работы экскаватора.
Просмотр в онлайн режиме по текущей смене и в режиме просмотра архивных данных по предыдущим сменам/суткам.


«Графики веса».

· графическое отображение веса по каждому рейсу автосамосвала в разрезе ТС/комплекса/участка;
· оперативное определение недогрузов, перегрузов;
· возможность установки границ качества загрузки ТС;
· вывод архивных данных по предыдущим сменам/суткам.

Изменение цвета отображения веса при отклонении значений от оптимальных.

«Потери».

· автоматическое определение простоев и перегонов ТС;
· возможность указать причину каждого события с комментариями (выбор из заранее согласованного перечня причин);
· автоматическое определением типовых интервалов простоев (обед, пересменка, заправка);
· в конце смены формируется сводная информация по причинам простоев, с возможностью сохранения таблицы или интеграции в учетную систему предприятия.

Отчеты
· Выполненные работы самосвалами;
· Выполненные работы в разрезе комплексов «Экскаватор-самосвалы»;
· Простои и потери по всей технике;
· Движение топлива;
· Нарушения (пережоги, скорость).


